**Инструкция по подключению к РНИС**

Для подключения к РНИС сначала нужно скачать и установить ПО (см. пункты 1 и 2 из инструкции по тестированию EGTS-модуля).

Команда для подключения к РНИС:

python3.6 connect\_to\_rnis.py --hostname 10.20.30.40 -p 9999 -d 5555 -n 10 -f 5555.log

, где

--hostname 10.20.30.40 - IP балансировщика РНИС.

-p 9999 - порт 9999.

-d 5555 - dispatcher id 5555.

-n 10 - получить 10 пакетов от РНИС, затем завершить работу.

-f 5555.log - имя файла, куда нужно писать логи.

Актуальные значения описанных выше параметров можно получить от представителей РНИС.